Программирование

Прожектор был запрограммирован на заводе. Нет нужды в перепрограммировании если вы не наблюдаете совпадения канала управления с близко расположенными другими прожекторами. Если необходимость перепрограммировать прожектор на иной канал возникла, следуйте следующей процедуре:

1. Полностью обесточьте прожектор.
2. Снимите крышку батарейного отсека с пульта управления.
3. Под крышкой находятся 7 микропереключателей, каждый из которых имеет 3 положения. Устанавливая переключатели в разные положения, вы меняете канал управления прожектором. Всего доступно 2187 вариантов сочетаний.
4. Установите элементы питания в пульт, соблюдая полярность.
5. Закройте крышку батарейного отсека пульта питания. **Нажмите и удерживайте** кнопку включения прожектора. Загорится красный светодиод на пульте. Удерживая нажатой кнопку включения, восстановите электропитание прожектора. Удерживайте кнопку нажатой еще 5-6 секунд и затем отпустите. Прожектор перепрограммирован на новый канал.